**Положение о размещении линейных объектов**

1. **Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения**

Наименование планируемого для размещения линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Северная в г. Батайске».

Основные характеристики проектируемого объекта представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **Кол-во** | **Ед. измерения** |
| Участок проложения | от пересечения с ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина | - |
| Техническая категория | улица и автодорога местного значения: улицы в зонах жилой застройки | - |
| Вид строительства | реконструкция | - |
| Расчетная скорость движения | 40 | км/ч |
| Направление движения | двухстороннее | - |
| Число полос движения | 2 | шт |
| Ширина полосы движения | 3 | м |
| Ширина краевой полосы | отсутствует | м |
| Число проезжих частей | 1 | шт |
| Ширина проезжей части | 6 | м |
| Ширина разделительной полосы между проезжими частями | отсутствует | м |
| Ширина тротуаров (не менее) | 2 | м |
| Полная длина трассы автодороги | 270 | м |
| Тип покрытия автодороги | облегченный | - |
| Вид покрытия автодороги | асфальтобетон | - |

Сведения о проектной мощности, пропускной способности, грузонапряженности и интенсивности движения представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Среднегодовая суточная интенсивность | Состав транспортного потока | | | | | |
|  |  | лёгкие | средние | тяжёлые | очень  тяжёлые | Автобусы, шт. | Легковые, шт. |
|  |  | до 2 т шт. | от 2 до 6 т шт. | от 6 до 8 т, шт. | от 8 до 14  т, шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2021 | 412 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 385 |
| 2033 | 1002 | 25 | 15 | 10 | 7 | 0 | 945 |
| Приведённая к расчётному автомобилю | | 38 | 30 | 25 | 25 | 0 | 945 |
| Итого: | | 1063 | | | | | |

Проектом предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций (линии связи, водопроводов и так далее) попадающих в зону планируемого размещения линейного объекта (автодороги).

1. **Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов**

В административном отношении устанавливаемая граница зоны планируемого размещения линейного объекта располагается в городе Батайске Ростовской области.

1. **Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов**

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ точки** | **X** | **Y** |
| 1 | 414401,42 | 2206278,89 |
| 2 | 414404,49 | 2206288,48 |
| 3 | 414417,39 | 2206287,04 |
| 4 | 414421,05 | 2206298,41 |
| 5 | 414389,96 | 2206295,88 |
| 6 | 414379,55 | 2206311,25 |
| 7 | 414402,25 | 2206358,07 |
| 8 | 414394,43 | 2206364,64 |
| 9 | 414422,22 | 2206416,57 |
| 10 | 414427,57 | 2206426,69 |
| 11 | 414430,28 | 2206432,04 |
| 12 | 414454,30 | 2206473,65 |
| 13 | 414457,36 | 2206478,86 |
| 14 | 414482,98 | 2206526,80 |
| 15 | 414487,75 | 2206523,63 |
| 16 | 414497,33 | 2206519,96 |
| 17 | 414507,23 | 2206536,81 |
| 18 | 414488,37 | 2206546,09 |
| 19 | 414490,03 | 2206551,17 |
| 20 | 414488,89 | 2206551,54 |
| 21 | 414482,60 | 2206551,88 |
| 22 | 414466,66 | 2206553,32 |
| 23 | 414465,40 | 2206553,77 |
| 24 | 414462,99 | 2206539,62 |
| 25 | 414464,91 | 2206537,51 |
| 26 | 414465,34 | 2206534,68 |
| 27 | 414459,49 | 2206521,53 |
| 28 | 414455,35 | 2206512,21 |
| 29 | 414445,91 | 2206494,86 |
| 30 | 414444,72 | 2206495,23 |
| 31 | 414437,46 | 2206482,56 |
| 32 | 414438,09 | 2206482,37 |
| 33 | 414430,98 | 2206470,03 |
| 34 | 414431,59 | 2206469,69 |
| 35 | 414424,45 | 2206455,77 |
| 36 | 414416,98 | 2206443,44 |
| 37 | 414409,08 | 2206430,38 |
| 38 | 414408,49 | 2206430,68 |
| 39 | 414400,96 | 2206418,81 |
| 40 | 414401,07 | 2206418,67 |
| 41 | 414395,46 | 2206409,48 |
| 42 | 414389,01 | 2206399,36 |
| 43 | 414379,58 | 2206389,89 |
| 44 | 414356,87 | 2206357,29 |
| 45 | 414348,21 | 2206344,05 |
| 46 | 414343,55 | 2206335,02 |
| 47 | 414330,91 | 2206312,89 |
| 48 | 414330,43 | 2206310,58 |
| 49 | 414324,54 | 2206311,80 |
| 50 | 414322,68 | 2206309,89 |
| 51 | 414316,11 | 2206306,39 |
| 52 | 414324,69 | 2206302,12 |
| 53 | 414338,89 | 2206298,34 |
| 54 | 414354,10 | 2206296,45 |
| 55 | 414386,27 | 2206284,52 |
| 1 | 414401,42 | 2206278,89 |

1. **Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения**

Размещение линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением его местоположения осуществляется в зоне планируемого размещения линейного объекта (автодороги), в связи с чем перечень координат характерных точек границ зон размещения отсутствует.

1. **Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения**

Согласно п.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, в связи с чем предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства отсутствуют.

1. **Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов**

В связи с переустройством сооружений (инженерных коммуникаций) за границы зоны планируемого размещения линейного объекта, мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства проектом не предусматриваются.

Объекты капитального строительства планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют, в связи с чем мероприятия по их защите от возможного негативного воздействия не предусматриваются.

1. **Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов**

В соответствии с документами территориального планирования и информации из единого государственного реестра недвижимости, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия отсутствуют, в связи с чем данный раздел не актуален.

1. **Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды**

Охрана окружающей среды в зоне строительства должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

При проектировании принимать необходимые меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, и иных негативных физических воздействий на окружающую среду в городских и сельских поселениях, зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их размножения, на естественные экологические системы и природные ландшафты. Предусмотреть мероприятия по обеспечению негативного воздействия транспортных средств, соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

1. **Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне**

В соответствии с федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", проектируемая автодорога не относится к опасным производственным объектам, в связи с чем осуществление мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне не требуется.